Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1030W  EU

Громкоговоритель с элегантным «мягким» (softline) дизайном, который вписывается в современную архитектуру. Высококачественный 2-полосный громкоговоритель в фазоинверторном корпусе, который подходит для утопленного/настенного/потолочного монтажа громкоговорителя с помощью дополнительного кронштейна или дополнительной напольной стойки, включая 100 В преобразователь,
12 см НЧ громкоговоритель конусного типа и 2,5 см ВЧ громкоговоритель купольного типа, предназначенные как для воспроизведения музыки, так и речи с высокой разборчивостью, поворотный переключатель для регулировки мощности, включая выбор низкого импеданса на задней панели. Корпус из АБС с низким резонансом со съемной металлической решеткой того же цвета, что и корпус, с U-образными кронштейнами для наклона и поворота.