Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1034EN

Płaski prostokątny zestaw głośnikowy. Znamionowa moc wejściowa 10W. Wysokiej jakości dźwięk. Montaż możliwy w pionie lub poziomie. Głośnik z tłumikiem. Idealny do restauracji, hoteli, domów towarowych lub sal konferencyjnych. Zgodny z brytyjską normą EN.