Product program / Loudspeaker / Wall

BS-633AT

Wandaufbaulautsprecher im weißen ABS-Gehäuse mit schräger Front, feste Rückwand, Lautstärkesteller seitlich in den Stufen 0, -6, -12 dB und Aus
  Nennbelastbarkeit: 6W
Leistungsanpassung: 6W, 3W
 Nennschalldruck: 91 dB (1W, 1m)
Übertragungsbereich: 120 - 15000 Hz
Maße (B x H x T): 173 x 195 x 101 mm (ohne Lautstärkesteller)  Fabrikat: TOA
Typ: BS-633AT