Product program / Loudspeaker / Wall

BS-634T

Eleganter Wandlautsprecher in innovativem flachen Design mit einem Seitenverhältnis im golden Schnitt (1:1,618) und Metallgitterblende. Sehr einfache und schnelle Montage durch Wandmontagesystem mit Stecksockel zur Stromzuführung, auf das der Lautsprecher einfach aufgesteckt und verriegelt wird. Installation horizontal und vertikal. Lautstärkesteller in drei Stufen.
Nennbelastbarkeit: 6 Watt
Leistungsanpassung: 3W, 6W
Lautstärkesteller: aus, -12 dB, -6 dB, 0 dB
Übertragungsbereich: 120 - 18.000 Hz
Schalldruck (1W, 1m): 90 dB
Gehäuseausführung: HIPS, flammwidrig (UL94 V-0)
Farbe: weiß (RAL9010)
Maße (B x H x T): 210 x 330 x 80 mm
Gewicht: 1,4 kg
Zubehör: Wandmontagesystem    Fabrikat: TOA
Typ: BS-634T