Product program / Rack / Zubehör SR-Serie

CB-4

Rollsockel für Gestellschränke mit Doppellenkrollen, zwei davon mit Feststellbremse. Montage ohne großen Aufwand auch nachträglich möglich.
  Farbe: RAL 7035
Höhe mit Rollen: 160 mm    Fabrikat: TOA
Typ: CB-4