Product program / Rack / Cabinet Rack

CR-15

Le BS-4W est un haut-parleur compact résistant aux projections d’eau avec enceinte fermée. Il est doté d’un haut-parleur large bande de 10 cm (4) de type conique en plastique et est conforme aux exigences de la norme IPX2 (protection contre la chute de gouttes d’eau). Il peut être utilisé sous les avant-toits non directement exposés à la pluie ou à la chute de gouttes d’eau, ou dans des lieux particulièrement humides (vestiaires de piscines et toilettes).