Product program / Rack / Cabinet Rack

CR-40

Le D-922F est un module d’entrée 2 canaux microphone/ligne conçu pour une utilisation avec le mélangeur numérique D-901, etc. Il est équipé de connecteurs XLR. L’interrupteur DIP 4 pôles du D-901 s’utilise pour régler la sensibilité, l’alimentation fantôme et la mise à la terre.