Product program / Rack / Cabinet Rack

CR-44

<ul> <li>Suppression du bruit de commutation et de manipulation</li> <li>Comporte une télécommande pour activer un amplificateur ou un carillon, câble de 5 m terminé par une fiche DIN 5 broches</li> <li>Adaptateur fourni pour montage sur pied</li> </ul>