Product program / Loudspeaker / Horn

CS-530BS-EB

Dwukierunkowy głośnik muzyczny tubowy o wysokiej jakości dźwięku dla technologii 100V, odpowiedni zarówno dla muzyki, jak i mowy. Głośnik jest odporny na warunki atmosferyczne i może być instalowany na zewnątrz zgodnie z normą IP66. Głośnik posiada certyfikat zgodności z normami EN 54-24 i ISO 7240-24 oraz brytyjską normą BS 5839-8. Wyposażony jest w bezpiecznik termiczny i zacisk ceramiczny.