Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64BS

Witterungsbeständiger Soundprojektor für die Sprach­alarmierung, 70- und 100-Volt-Betrieb möglich, ABS-Kunststoffgehäuse, Metallgitterabdeckung vor Lautsprecher, Schwenkbügel zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers, feuerbeständige Kabelklemmen aus Keramik, Thermosicherung mit Auslöse­temperatur von 72°C, interne Leitungen mit flammwidriger Isolation entsprechend BS 5839 Teil 8, eine PG-Verschraubung zur Leitungseinführung integriert, zweite PG-Verschraubung zur separaten Kabelein- und -ausführung optional anschließbar.  Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen.
Nennbelastbarkeit: 6W
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1,5W
Übertragungsbereich: 130 – 13.000 Hz
Schalldruck (1W, 1m): 96 dB
Typ (EN 54-24): B (Außenbereich)
Schutzgrad: IP32C
Maße (B x H x T): 233 x 224 x 249 mm
Farbe: weißFabrikat: TOA
Typ: CS-64BS  Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0107
Kennnummer benannte Stelle: 0359