Product program / Mixer / Modules

D-001R

Module d'entrée à 2 canaux pour deux sources stéréo mélangées en interne à un signal mono chacune. Plage de sensibilité réglable du niveau micro au niveau ligne. Convertisseur A / N 24 bits haute fidélité et distorsion extrêmement faible. Traitement du signal numérique intégré (DSP) avec contrôle des aigus et des graves, filtres passe-haut et passe-bas et 10 égaliseurs paramétriques. Compresseur avec 5 réglages prédéfinis pour une facilité d'utilisation. Loudness peut être activé en option. Connexion via deux bornes à vis à 3 broches amovibles fournies.