Product program / Mixer / Modules

D-001R

Ingangsmodule met 2 kanalen voor twee stereobronnen die intern tot één monosignaal worden gecombineerd. Instelbaar gevoeligheidsbereik van microfoonniveau tot lijnniveau. Hoge betrouwbaarheid, 24-bit A/D-omvormer en extreem lage vervorming. Ingebouwde digitale signaalverwerking (DSP) met treble- en basklankregeling, hoog- en laagdoorlaatfilters en 10 parameterequalizers. Compressie met 5 voorgedefinieerde instellingen voor gebruiksgemak. De luidheid kan optioneel worden geactiveerd.
Aansluiting via twee meegeleverde verwijderbare schroefklemmen met 3 pins.