Product program / Mixer / Modules

D-2000AD1

Module d'entrée avec quatre entrées audio symétriques. Prises XLR à 3 pôles pour l'entrée du signal. Sensibilité et alimentation fantôme par commutateur PC commutable, ground-lift sur le module.s.