Product program / Mixer / Accessory

D-2012AS

D-2012AS to zestaw składający się z obudowy oraz elementów montażowych służących do montażu sterownika D-2012C w formie biurkowej.
Wykonanie: Panele boczne: płyta MDF, w kolorze czarnym
Panel górny: płyta MDF, w kolorze czarnym, pokryta syntetyczną skórą
Elementy dekoracyjne: nierdzewna stal, w kolorze srebrnym
Wymiary (H x W x D): 505 x 127,5 x 333,4 mm
Waga: 2,3&nbsp; kg
Akcesoria: Komplet śrub montażowych oraz gumowe stopki pod konsoletę
Producent: TOA
Model: D-2012AS