Product program / Mixer / Accessory

D-911

Consola de control remoto de 19 pulgadas con 12 faders estándar de 100 mm y 8 perillas giratorias para el ajuste continuo del volumen de las 12 entradas y las 8 salidas, 8 botones pulsadores con LEDs integrados para ser usados para funciones programables tales como selección de presets, selección de canales de entrada, activación/desactivación de canales y aumento/disminución gradual del volumen, LED para indicar la selección de presets, selección de canales de entrada seleccionados, activación o desactivación de canales. Interruptor para el encendido a distancia de la instalación mezcladora digital o de la instalación completa.
Debido a la baja profundidad de montaje, tanto en bastidores de armarios de 19 pulgadas como en consolas.
Accesorios incluidos en el volumen de suministro: tres mandos de control de nivel en rojo y amarillo, y dos mandos giratorios en rojo para marcar determinados canales.