Product program / Mixer / Modules

D-921E

Módulo de entrada con dos entradas de audio balanceadas. Conector de tornillo plug-in en serie para la entrada de señales. Sensibilidad y alimentación fantasma en la parte frontal del D-901 o a través de un software de PC conmutable, interruptor de elevación de tierra.