Product program / Mixer / Modules

D-922E

Módulo de entrada con dos entradas de audio balanceadas. Terminales de tornillo extraíbles para la entrada de señal. Sensibilidad y alimentación fantasma ajustables en el panel, interruptor de elevación de tierra.