Product program / Mixer / Modules

D-922E

Module d’entrée avec deux entrées audio symétriques. Bornes à vis amovibles pour entrée de signal. Sensibilité et alimentation fantôme réglables sur le pupitre, interrupteur Ground/Lift.