Product program / Mixer / Modules

D-922F

Módulo de entrada con dos entradas de audio balanceadas. Conectores XLR de 3 clavijas para la entrada. Sensibilidad y alimentación fantasma ajustables en el panel, interruptor de elevación de tierra.