Product program / Mixer / Modules

D-922F

Module d’entrée avec deux entrées audio symétriques. Prises XLR 3 broches pour entrée. Sensibilité et alimentation fantôme réglables sur le pupitre, interrupteur Ground/Lift.