Product program / Mixer / Modules

D-936R

Eingangsmodul mit 4 Stereo-Eingängen mit 8 Cinch-Buchsen, über Software-Steuerung mischend oder einzeln schaltbar.
  AD-Wandler: 24 Bit
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Klirrfaktor:&nbsp; &lt;0,052%
Dynamikbereich: 100 dB
Eingänge:&nbsp; 4, Stereo
Empfindlichkeit: -10 dBm     Fabrikat: TOA
Typ: D-936R