Product program / Mixer / Modules

D-983

Fernsteuerungsmodul mit 8 RJ45 Buchsen für 24 Steuereingänge und 16 erdfreie Steuerausgänge. Zur Wahl von Voreinstellungen, Lautstärkeeinstellung, Ein- und Ausschalten der Ein- oder Ausgänge und Auswahl der Stereoeingänge, Funktionen über Windows®-Software oder Bedienelemente den Steuereingängen frei zuordbar. Den Steuerausgängen können Statusinformationen simultan zu den Funktionen der Steuereingänge als Rückmeldung und zur Anbindung an andere Systeme entnommen werden. 
  Steuereingänge:&nbsp; 24, max. Schaltstrom: 5 mA
Steuerausgänge:&nbsp; 16 erdfreie Schließkontakte (24V / 100mA) 
  Fabrikat: TOA
Typ: D-983