Product program / Mixer / Modules

D-983

Módulo de control remoto con 8 conectores RJ45 para 24 entradas de control y 16 salidas de control flotantes.Los presets, el ajuste del volumen, la conexión y desconexión de las entradas o salidas y la selección de las entradas estéreo, las funciones a través del software de Windows® o los elementos de control se pueden asignar libremente a las entradas de control. Acceso simultáneo a la información de estado en las salidas de control para informar de las funciones de las entradas de control como retroalimentación y para la interconexión con otros sistemas.