Product program / Mixer / Modules

D-983

Afzonderlijke bedieningsmodule met 8 RJ45-jacks voor 24 stuuringangen en 16 zwevende stuuruitgangen.Voorinstellingen, volumeregeling, in- en uitschakelen van in- of uitgangen en selectie van stereo-ingangen, functies via Windows®-software of besturingselementen kunnen vrij worden toegewezen aan de stuuringangen. Gelijktijdige toegang tot statusinformatie en stuuruitgangen om de functies van de stuuringangen te informeren als feedback en voor samenwerking met andere systemen.