Product program / Mixer / Modules

D-983

Модуль дистанционного управления с 8 разъемами RJ45 для 24 входов управления и 16 выходов плавающего управления.Предустановки, регулировка громкости, включение и выключение входов и выходов, а также выбор стереовходов, функций через программное обеспечение Windows® или элементы управления могут быть произвольно назначены управляющим входам. Одновременный доступ к информации о состоянии на управляющих выходах для информирования о функциях управляющих входов в качестве обратной связи и для взаимодействия с другими системами.