Product program / Mixer / Modules

D-984VC

Fernsteuerungsmodul mit 8 RJ45 Buchsen für 8 Steuereingänge, 8 erdfreie Steuerausgänge und 20 Lautstärke-Steuereingänge. Steuereingänge zur Wahl von Voreinstellungen, Lautstärkeeinstellung, Ein- und Ausschalten der Ein- oder Ausgänge und Auswahl der Stereoeingänge, Funktionen über Windows®-Software oder Bedienelemente den Steuereingängen frei zuordbar. Kontinuierliche Lautstärke-Fernsteuerung über Gleichspannung (VCA) von 12 Eingangs- und 8 Ausgangskanälen, einfacher Anschluss von Potentiometern oder Fadern ohne externe Spannungsquelle, da Spannungsversorgung von den RJ45-Buchsen bereit gestellt wird. Den Steuerausgängen können Statusinformationen simultan zu den Funktionen der Steuereingänge als Rückmeldung und zur Anbindung an andere Systeme entnommen werden. 
  Steuereingänge:&nbsp; 8, max. Schaltstrom: 5 mA
Steuerausgänge:&nbsp; 8 erdfreie Schließkontakte (24V / 100mA)
Lautstärkesteuerung: 12 Eingangskanäle und 8 Ausgangskanäle, Einstellbereich von - unendlich bis 0 dB 
  Fabrikat: TOA
Typ: D-984VC