Product program / Mixer / Modules

D-984VC

Afstandsbedieningsmodule met 8 RJ45-aansluitingen voor 8 ingangen, 8 zwevende stuuruitgangen en 20 uitgangen voor volumecontrole.Stuuringangen om voorinstellingen te selecteren, volumeregeling, in- en uitschakelen van de in- of uitgangen en selectie van stereo-ingangen, functies via Windows®-software of instellen van de vrij instelbare stuuringangen. Afzonderlijke volumeregeling DC (VCA) van 12 ingangs- en 8 uitgangskanalen, eenvoudige aansluiting van potentiometers en faders zonder externe stroomtoevoer, omdat de stroom voorzien wordt via de RJ45-jacks. Statusinformatie kan gelijktijdig via de stuuruitgangen worden verwijderd voor functies van de stuuringangen als feedback en voor samenwerking met andere systemen.