Product program / Amplifier / Power Amplifier

DA-250DH  CE301

2-kanaliger digitaler 100-Volt-Leistungsverstärker (Class-D) mit 2x 250 Watt Nennausgangsleistung bei einem Wirkungsgrad von 85%. Kompaktes 19-Zoll Gehäuse mit nur einer Höheneinheit, geringes Gewicht und die sehr geringe Wärmeentwicklung erlauben eine hohe Packungsdichte der Verstärker. Leicht zugängliche und zu reinigende Staubfilter frontseitig.Jeder Verstärkerkanal mit eigenem Netzteil, dadurch kein Ausfall aller Kanäle bei Netzteildefekt.&nbsp;Aufwändige Schutzschaltung zum Schutz vor Kurzschluss, Überlast, Überhitzung und Gleichspannung am Ausgang.Installationsfreundliche, symmetrische Eingänge mit steckbarer Schraubklemmleiste und XLR-Buchse für jeden Kanal. Wählbare Eingangsempfindlichkeit. Lautstärkesteller, Anzeige von Eingangs- und Ausgangssignal, Übersteuerung (Peak) und Ansprechen der Schutzschaltung für jeden Kanal.&nbsp;
  Technische Daten:
Versorgungsspannung: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Übertragungsbereich: 50 Hz - 20 kHz (±1,5 dB)
Nennleistung: 2x 250 Watt (100 Volt)
 Klirrfaktor:&nbsp; 0,1%
Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu / -10 dBu
Signal/Rauschabstand: &gt; 100 dB
Kanaltrennung (1 / 20 kHz): &gt; 85 / &gt;64 dB
Abmessungen (B x H x T): 482 x 44 x 400 mm (19“, 1HE)
Gewicht:&nbsp; 5,3 kg    Fabrikat: TOA
Typ: DA-250DH