Product program / Wired Microphone / Handheld

DM-1200D

Dynamisches Handmikrofon in stabilem Zink-Spritzgussgehäuse, wirkungsvolle Unterdrückung von Handhabungsgeräuschen, Wind-/Pop-Schutz, spezieller extrem geräuscharmer Einschalter mit separatem Schließer für Fernsteuerung, 5m langes Kabel mit DIN-Stecker und Stativklemme
  Charakteristik: Niere
Impedanz:&nbsp; 600 Ohm
Empfindlichkeit (0dB=1V/Pa): -55 dB
Übertragungsbereich: 50 - 12.000 Hz    Fabrikat: TOA
Typ: DM-1200D