Product program / Wired Microphone / Handheld

DM-1200D

Microphone à main de type dynamique ; corps robuste moulé en zinc ; suppression efficace du bruit de manipulation, bonnette anti-vent/filtre anti-pop, commutateur spécial niveau de bruit extrêmement faible avec contact pour télécommande, câble de 5 m terminé par une prise DIN, pince pour pied.