Product program / Wired Microphone / Handheld

DM-1300

Microphone à main de type dynamique ; corps robuste moulé en zinc ; suppression efficace du bruit de manipulation, bonnette anti-vent/filtre anti-pop, commutateur spécial niveau de bruit extrêmement faible, connecteur XLR, câble de 10 m terminé par une prise femelle XLR/jack, pince pour pied.