Product program / Wired Microphone / Handheld

DM-1500

Dynamisches Handmikrofon in stabilem Zink-Spritzgussgehäuse, wirkungsvolle Unterdrückung von Handhabungsgeräuschen, Wind-/Pop-Schutz, spezieller extrem geräuscharmer Einschalter, XLR-Anschluss, inkl. 10m langem symmetrischem Kabel mit XLR-Buchse / Klinkenstecker und Stativklemme
  Charakteristik: Niere
Impedanz:&nbsp; 600 Ohm
Empfindlichkeit (0dB=1V/Pa): -56 dB
Übertragungsbereich: 70 - 15.000 Hz    Fabrikat: TOA
Typ: DM-1500