Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

DM-524S

Schwanenhalsmikrofon mit Stativgewinde und eingebauten Ein-/Aus-Schalter. Unempfindlich für Grundgeräusche und Rückkopplungen.
  Charakteristik : Niere
Übertragungsbereich : 100-10.000 Hz
Empfindlichkeit (re. 1 V/µbar) : -76 dB, +/-3 dB
Quellimpedanz : 600 Ohm (sym.)    Fabrikat: TOA
Typ: DM-524S