Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

DM-524S

Microphone col de cygne avec filetage pour montage sur pied et interrupteur marche/arrêt, désensibilisé pour éliminer les bruits parasites au sol et l’effet de Larsen.