Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-800

Elektret-Kondensatormikrofon mit Schwanenhals. Optimiert für Sprachübertragungen, mit sehr guten akustischen Übertragungseigenschaften und geräuscharmer Handhabung.
Charakteristik: Niere
Impedanz:&nbsp; 120 Ohm
Phantomspeisung: 9 – 52 V
Empfindlichkeit (0dB=1V/Pa): -35 dB
Übertragungsbereich: 60 - 20.000 Hz    Fabrikat: TOA
Typ: EM-800