Product program / System Component / Audio Source

EV-200M

L’amplificateur précédemment décrit intègrera un lecteur de sonnerie numérique pouvant comporter jusqu’à 8 sonnerie, il sera du type EV-200M de chez TOA ou équivalant.La lecture d’un des messages pourra être effectuée par le pupitre microphone (RM-200M) ou bien par contact sec externe.