Product program / System Component / Audio Source

EV-200M

Устройство воспроизведения цифрового аудиосигнала для воспроизведения 8 различных сообщений, которое может состоять до 127 отдельных текстов, с возможностью для каждого сообщения установить и сохранить выходной уровень громкости. Восстановление сообщений, управляемых дистанционно. 
Самоконтроль ошибок модуля на процессоре и карте памяти, включая извлечение карты памяти, мониторинг пути к усилителю управления ELA. Индикаторы состояния с помощью светодиодов.
Вкл. 128 МБ CF карту памяти