Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000BT

Kompakter 2-Wege Design-Lautsprecher in formschönem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol mit Stahlgitterblende. Die durch das Gehäusematerial und seine Formgebung erreichte äußerst steife Konstruktion des Gehäuses minimiert das Mitschwingen und ermöglicht dadurch eine saubere und verfärbungsfreie Wiedergabe. Hochtöner mit Oktagon-Horn für verbesserte Abstrahlcharakteristik im Vergleich mit einem Standard CD-Horn. Rückseitiger Drehschalter für die Leistungsanpassung.Inklusive schwenk- und neigbarer Wand-/Deckenhalterung, die auf der Unter- und Rückseite des Lautsprechers befestigt werden kann.
  Nennbelastbarkeit: 15 Watt
 Leistungsanpassung 100V: 15/5/3/1 Watt
Leistungsanpassung 70V: 15/7,5/2,5/1,5/0,5 Watt
Übertragungsbereich: 85 – 20000 Hz (-10 dB)
Kennschalldruck: 87 dB (1W, 1m)
Abstrahlwinkel (-6 dB): 90° x 90°
Abmessungen (B x H x T): 130 × 202 × 131 mm
Gewicht:&nbsp; 2 kg (inkl. Halterung)
Farbe:&nbsp; schwarz    Fabrikat: TOA
Typ: F-1000BT