Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000B

Kompakter 2-Wege Design-Lautsprecher in formschönem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol mit Stahlgitterblende. Die durch das Gehäusematerial und seine Formgebung erreichte äußerst steife Konstruktion des Gehäuses minimiert das Mitschwingen und ermöglicht dadurch eine saubere und verfärbungsfreie Wiedergabe. Selbst heilende Polyswitch-Sicherungen für jedes einzelne Lautsprecherchassis zum Schutz vor Beschädigung. Hochtöner mit Oktagon-Horn für verbesserte Abstrahlcharakteristik im Vergleich mit einem Standard CD-Horn.Inklusive schwenk- und neigbarer Wand-/Deckenhalterung, die auf der Unter- und Rückseite des Lautsprechers befestigt werden kann.
  Programmbelastbarkeit: 90 Watt
 Dauerbelastbarkeit: 30 Watt R.M.S.
Impedanz:&nbsp; 8 Ohm
Übertragungsbereich: 85 – 20,000 Hz (-10 dB)
Kennschalldruck: 87 dB (1W, 1m)
Abstrahlwinkel (-6 dB): 90° x 90°
Abmessungen (B x H x T): 130 × 202 × 131 mm
Gewicht:&nbsp; 1,8 kg (inkl. Halterung)
Farbe:&nbsp; schwarzFabrikat: TOA
Typ: F-1000B