Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WTWPEB-Q

Wetterfester, kompakter 2-Wege Design-Lautsprecher in formschönem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol mit Stahlgitterblende. Die durch das Gehäusematerial und seine Formgebung erreichte äußerst steife Konstruktion des Gehäuses minimiert das Mitschwingen und ermöglicht dadurch eine saubere und verfärbungsfreie Wiedergabe. Hochtöner mit Oktagon-Horn für verbesserte Abstrahlcharakteristik im Vergleich zu einem Standard CD-Horn. Rückseitiger Drehschalter für die Leistungsanpassung. Inklusive schwenk- und neigbarer Wand-/Deckenhalterung, die auf der Unter- und Rückseite des Lautsprechers befestigt werden kann.  
Nennleistung: 15 W 
Anzapfungen 100V: 15/5/3/1 W 
Anzapfungen 70V: 15 / 7,5 / 2,5 / 1,5 / 0,5 W 
Frequenzbereich: 85 - 20000 Hz (-10 dB) 
SPL: 87 dB (1W, 1m) 
Abstrahlwinkel (-6 dB): 90 ° x 90 ° 
Schutzart: IPX4
Typ (EN 54-24): A 
Abmessungen (B x H x T): 130 x 202 x 131 mm 
Gewicht: 2 kg (inkl. Halterung) 
Farbe: weiß
Marke: TOA
 Type: F-1000WTWPEB-Q
Zertifikatsnummer: 1138/CPD/0282 
Kennnummer notifizierte Stelle: 1138