Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000W

2-Wege Design-Lautsprecher in formschönem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol mit Stahlgitterblende. Die durch das Gehäusematerial und seine Formgebung erreichte äußerst steife Konstruktion des Gehäuses minimiert das Mitschwingen und ermöglicht dadurch eine saubere und verfärbungsfreie Wiedergabe. Selbst heilende Polyswitch-Sicherungen für jedes einzelne Lautsprecherchassis zum Schutz vor Beschädigung. Hochtöner mit Oktagon-Horn für verbesserte Abstrahlcharakteristik im Vergleich mit einem Standard CD-Horn. Einfach einzusetzender Hornadapter im Lieferumfang zur Verkleinerung des Abstrahlwinkels.Inklusive schwenk- und neigbarer Wand-/Deckenhalterung, die auf der Unter- und Rückseite des Lautsprechers befestigt werden kann.
  Programmbelastbarkeit: 180 Watt
 Dauerbelastbarkeit: 60 Watt R.M.S.
Impedanz:&nbsp; 8 Ohm
Übertragungsbereich: 65 – 20000 Hz (-10 dB)
Kennschalldruck: 92 dB (1W, 1m), mit Hornadapter: 93 dB (1W, 1m)
Abstrahlwinkel (-6 dB): 110° hor. × 100° vert., mit Hornadapter: 80° × 80°
Abmessungen (B x H x T): 244 × 373 × 235 mm
Gewicht: 6,5 kg (inkl. Halterung)
Farbe: weiß
  Fabrikat: TOA
Typ: F-2000W