Product program / Loudspeaker / Garden

GS-302    EU

Haut-parleur de jardin idéal pour la diffusion d’appels et de musique d’ambiance dans les jardins, parcs à thème et centres de vacances. Matériaux anti-corrosion adaptés à une utilisation en extérieur pour permettre une durée de vie optimale du haut-parleur dans un environnement exposé aux projections d’eau. Haut-parleur conforme à la norme IEC IP-X4. Haut-parleur de jardin conçu pour s’intégrer en toute discrétion dans son environnement.
Haut-parleur comprenant une membrane conique de 12 cm résistante aux projections, et transformateur 100 V intégré avec sorties 30 W, 15 W, 10 W, 5 W et 3 W. Sensibilité de 87 dB SPL (1 W / 1 m) et réponse en fréquence de 100 à 8 kHz. Plage de température de -10 °C à +50 °C (14 °F à 140 °F).
Haut-parleur de jardin résistant au projections TOA GS-302.