Product program / Loudspeaker / Garden

GS-302    EU

Urządzenie będzie kompaktowym głośnikiem ogrodowym, przeznaczonym do emisji komunikatów głosowych oraz podkładu muzycznego, w miejscach takich jak: ogrody, parki tematyczne, czy obiekty wypoczynkowe. Obudowa urządzenia wykonana będzie z tworzywa uzdatnionego pod kątem długoterminowej pracy w warunkach dużej wilgotności. Urządzenie kompatybilne będzie ze standardem IEC IP-X4. Wygląd urządzenia będzie umożliwiał łatwe wkomponowanie w otoczenie. Urządzenie zbudowane będzie z bryzgoszczelnego głośnika stożkowego o średnicy 12cm oraz wbudowanego transformatora mocy, który dla napięcia zasilania 100V będzie udostępniał odczepy: 30, 15, 10, 5 oraz 3W. Efektywność urządzenia będzie nie mniejsza niż 87 dB SPL (1W/1m), zaś jego pasmo przenoszenia nie węższe niż od 100 Hz do 8 kHz. Urządzenie przystosowane będzie do pracy w zakresie temperatur od -10 do 50 °C.