Product program / Loudspeaker / Box

HS-120W

Koaxialer niederohmiger Array 2-Wege Lautsprecher, kontrollierter Abstrahlbereich durch koaxiales Array bestehend aus 6 Hochtönern.&nbsp;Leichtes schlagfestes geschlossenes Polypropylen Gehäuse mit rückseitiger Schräge zur wahlweisen Aufstellung als Bodenmonitor.&nbsp;Zwei Speakon-Anschlüsse und ein Schraubklemmen-anschluss. Umfangreiches optionales Zubehör zur Wand-/Decken- und Stativ-Montage.Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3.