Product program / System Component / Switches

IES-3062GF-MMSC

Le module de sortie de commande VX-200SO TOA est utilisé pour augmenter le nombre de sorties de commande utilisées dans le système VX-2000. Il est doté de 16 sorties de commande et se monte dans l’unité dédiée à la surveillance VX-2000SF.