Product program / Wireless / Accessory

IR-200BC  CE

Se dispondrá de una estación de carga "de sobremesa" alojada en una caja de plástico ABS que tendrá unas dimensiones de 9,4" (ancho) x 4,3" (alto) x 3,9" (D) y pesa 1,4 lbs. La unidad tendrá dos compartimentos de carga orientados hacia arriba para acomodar el IR-200M o el IR-300M (con un adaptador suministrado). La unidad se alimentará a través de un adaptador de alimentación de 24 VDC y consumirá un máximo de 2 A.
La unidad se llamará TOA IR-200BC.