Product program / Wireless / Beltpack

IR-310M   Y

Инфракрасный беспроводной микрофон должен быть помещен в корпус из смолы ABS белого цвета размером 54,2 (Ш) x 109 (В) x 27 (D) (2,13 x 4,29 x 1,06) и весом 95 г (0,21) с аккумулятором и ремнем. Включает интегрированный однонаправленный конденсаторный микрофон с высокой чувствительностью, чистым звуком и инфракрасным излучателем для передачи инфракрасного луча для связи. Инфракрасный беспроводной микрофон должен быть легким и иметь ненавязчивый дизайн. Может использоваться в качестве микрофона громкой связи или ручного микрофона. 8 часов работы должны осуществляться с помощью одной NiMH-аккумуляторной батареи (АА). Микрофон должен быть оснащен входным разъемом внешнего микрофона (монофонический мини-разъем ø3,5), позволяющим использовать его в сочетании с дополнительным микрофоном. Чувствительность микрофона должна регулироваться в зависимости от области применения. Функциональная кнопка должна быть встроена для использования в пейджинге или управлении внешним устройством через дополнительный интерфейсный блок. Микрофон должен быть оснащен прочным зажимом для одежды для предотвращения колебаний или вращения во время использования громкой связи.&nbsp; Выбирается одна из двух различных частот. Устройство должно иметь частотную характеристику от 100 Гц до 12 кГц и может принимать максимальный уровень звукового давления 120 дБ. 
Беспроводной приемник: модель TOA IR-310M.