Product program / Mixer / Processor Unit

M-66      CE

Le Multi-Routeur M-66 de TOA est un appareil multifonctions. Il assure les fonctions de préamplificateur, de distribution ou de mixage. Sa capacité est 6 entrées / 6 sorties. Les fonctions peuvent être sélectionnées individuellement pour chaque canal. Chaque entrée est équipée d’un sélecteur de niveau MIC/LIGNE ainsi qu’un PAD 20 bd permettant un réglage fin des niveaux d’entrée.&nbsp;Le nombre d’entrées, sorties peut être augmenté par couplage de plusieurs unités M-66 Un capot de protection évite toute modification accidentelle.&nbsp;Le M-66 peut être monté dans un rack au standard 19 pouces (2 unités)