Product program / Mixer / Accessory

M-800RC-EB

  <p class="MsoNormal">REMOTE AUDIO CONTROL PANEL</p> <span>Remote Controller zum Anschluss an 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER Serie.
Remote Controller mit LC-Display und Steuertaste.
 Routingfunktion der 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER sind steuerbar.
 Lautstärkeregelung der Audio-Ein-/Ausgänge ist möglich .
 LC-Display zeigt Benennung der Eingänge/Ausgänge, Lautstärkestatus und Verbindungsstatus an.
 Es gibt einen Bildschirmschoner-Modus
Der Remote Controller wird über ein Cat5e-Kabel an 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER oder ERWEITERUNGSMODUL 4 PORTS<span>&nbsp;</span>direkt angeschlossen oder an
 REMOTE AUDIO CONTROL PANEL , REMOTE AUDIO CONTROL PANEL MIT TOUCH DISPLAY <span>&nbsp;</span>als Daisy Chain Verbindung verbunden.</span><span/>