Product program / Mixer / Accessory

M-800RCT-EB

<p class="MsoNormal">REMOTE AUDIO CONTROL PANEL MIT TOUCH DISPLAY</p> <span>Remote Controller mit Touch-Panel-Display zum Anschluss an die 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER Serie.
 Remote Controller mit 4. 3"<span>&nbsp; </span>Touch-Panel LC-Display.
 Routing-Funktion der 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER Matrix sind steuerbar.
 Preset-Zuweisung ist möglich.
 Lautstärkeregelung der Audio Ein-/Ausgänge bedienbar. 
 Das LC-Display zeigt die Benennung der Eingänge/Ausgänge, den Lautstärkestatus, die Presets und den Verbindungsstatus an.
 Ein Bildschirmschoner-Modus ist verfügbar. 
 Der Remote Controller wird über ein Cat5e-Kabel an den 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER , ERWEITERUNGSMODUL 4 PORTS <span>&nbsp;</span>direkt oder an 
 REMOTE AUDIO CONTROL PANEL , REMOTE AUDIO CONTROL PANEL MIT TOUCH DISPLAY <span>&nbsp;</span>via Daisy Chain Verbindung angeschlossen.</span><span/>